1. **SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA**

I. Nazwa asortymentu: szafka przyłóżkowa

II. Krótki opis asortymentu: Szafka stojąca z wysuwną szufladą oraz zamykanymi drzwiczkami

III. Opis asortymentu przez parametry / specyfikacja techniczna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry techniczne i funkcjonalne** | |
|  | **Żądane przez Zamawiającego** |
| Kształt szafki |  |
| Wymiary zewnętrzne (+/- 2%): | Szerokość, wysokość i głębokość szafki 400x615x400 mm |
| Funkcje i cechy użytkowe | - Wykonanie z płyty meblowej trójwarstwowej, melaminowanej obustronnie w jednakowym kolorze akacja lakeland H1277. Grubość płyty 18 mm, gęstość 625 kg/m3,  - Połączenia płyt muszą być wykonane za pomocą kołków drewnianych d 8mm z użyciem kleju typu wikol, dopuszcza się dodatkowe zastosowanie połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się skręcanie mebli na konfirmanty lub wkręty samo wiercące,  - Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawania,  - Obrzeż pcv/abs gr. 2mm przy użyciu kleju poliuretanowego reaktywnego /PUR/. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża gr. 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych zakrytych frontami typu, boki, wieńce szafki itp.,  - Plecy wykonane w kolorze identycznym co korpus z płyty meblowej 18 mm Rysunek usłojenia wszystkich płyt musi być równoległy do dłuższej krawędzi formatki,  - Fronty mebli nakładane na korpus skrzyniowy. Zawiasy Blum clip top 110 stopni lub równoważne,  - W drzwiach szafek przyłóżkowych zamek patentowy,  - W szafkach przyłóżkowych szuflada Tandembox,  - Uchwyty do wyboru przez zamawiającego,  - Meble wykonane wg zamieszczonych rys. |
| Ilość | **66 szt.** |
| 1. Gwarancja na asortyment, co najmniej **24 miesiące** | |