1. **ŁÓŻKO**
2. Nazwa asortymentu: łóżko 1-osobowe,
3. Krótki opis asortymentu: łóżko 1-osobowe,
4. Opis asortymentu przez parametry / specyfikacja techniczna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry techniczne i funkcjonalne** | |
|  | **Żądane przez Zamawiającego** |
| Kształt łóżka |  |
| Wymiary zewnętrzne (+/- 2%): | Wymiary zewnętrzne szer./dł./wys. ok. 900/2000/300 mm |
| Funkcje i cechy użytkowe | Rama stelaża wykonana z profilu zamkniętego 50/40/35 MM. Nogi na równi z krawędzią ramy nośnej. Konstrukcja w całości spawana z listwami poprzecznymi z płaskowników metalowych 20x5 mm gwarantująca sprężystość i wytrzymałość do 130 kg. Maksymalne ugięcie listew poprzecznych maksymalnie 3mm. Ciężar całkowity ramy 25 kg. W ramie zamontowane 2 szt. kółek umożliwiające przesuwanie łóżka. Kółka wyposażone w blokadę powodującą stabilność łóżka, gdy nie ma potrzeby jego przesuwania. Stelaż metalowy pomalowany proszkowo, obudowany za pomocą płyty meblowej 18 mm, gęstość 625 kg/m3, melaminowanej w kolorze akacja lakeland H1277, okleinowanej obrzeżem 2 mm przy użyciu kleju reaktywnego / PUR/. Łóżko wyposażone w dwie szuflady na kółkach, wykonane z płyty melaminowej 18 mm również w kolorze akacja lakeland H1277, okleinowanej obrzeżem 2 mm przy użyciu kleju poliuretanowego reaktywnego /PUR/. Kolor ramy czarny. |
| Ilość | **66 szt.** |
| 1. Gwarancja na asortyment, co najmniej **24 miesiące** | |